**Aspersor Airofog 2 L**

Los pulverizadores airofog pco están diseñados para que el operador profesional de control de plagas ofrezca un rendimiento excepcional. los pulverizadores tienen un acabado de muy alto nivel y presentan una apariencia muy profesional a los clientes. todas las piezas en contacto con el medio están fabricadas con materiales resistentes a productos químicos como viton tm, teflon tm, acero inoxidable de alta calidad, latón y otros materiales de ingeniería. un cierre de boquilla libre de goteo operado por cable accionado por la válvula de gatillo brinda la máxima seguridad al operador y la seguridad ambiental. la válvula de gatillo también se puede bloquear o desactivar simplemente para mayor seguridad

|  |  |
| --- | --- |
| **Para usar en** | **Comercial y residencial: interiores y exteriores** |
| **Tipo de pulverizador** | **Pulverizador de bomba manual** |
| **Tamaño del tanque (gal.)** | **2.0 L** |
| **Material / Construcción** | **Acero inoxidable** |
| **Partes incluidas** |  **válvula de gatillo de latón, libre de goteo,****lanza de 9 "con múltiples boquillas, manguera 48 pulgadas, boquilla multeejet** |

****