**Aspersor Pacto 1 GAL**

fabricado en un plástico resistente a los insecticidas ya sea en base aceite o base agua. Sus materiales son muy resistentes, tiene una boquilla ajustable para controlar la salida desde chorro hasta niebla, Tiene un diseño práctico de fácil manejo y transporte. Cuenta con un tubo de bombeo de propileno que lo hace altamente resistente y durable sin necesidad de mantenimientos frecuentes.

|  |  |
| --- | --- |
| **Para usar en** | **Comercial y residencial: interiores y exteriores** |
| **Tipo de pulverizador** | **Pulverizador de bomba manual** |
| **Tamaño del tanque (gal.)** | **3 L** |
| **Material / Construcción** | **Plástico resistente** |
| **Longitud de la manguera (pulg.)** | **40 pulg.** |
| **Longitud de la varilla (pulg.)** | **18 pulg.** |

****