**Commander Tri-Jet 6208**

El nebulizador Commander Tri-Jet 6208, de eficacia probada, ha funcionado a los usuarios durante más de cinco décadas y sigue funcionando con fuerza. Plantas de alimentos, hoteles, graneros, parques, escuelas, vestuarios e instalaciones de cuidados a largo plazo son solo algunos ejemplos de sitios que dependen del Commande Tri-Jet para un tratamiento eficaz. El nebulizador "frío", el 6208 puede atomizar soluciones a base de agua o aceite. Una perilla de control de una vuelta ajusta el tamaño de las partículas y el grado de nebulización, y el cabezal de potencia se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo al ángulo requerido. Puede controlarlo con un temporizador o colocarlo en un plato giratorio para una aplicación uniforme (consulte Accesorios para obtener más detalles). E incluso puede funcionar "en seco" sin sufrir daños.

|  |  |
| --- | --- |
| **Para usar en** | **Comercial y residencial: interiores, exteriores**  |
| **Tipo de pulverizador** | **ULV** |
| **Tamaño del tanque (gal.)** | **1 galón** |
| **Material / Construcción** | **con acero inoxidable**  |
| **Tamaño de gota** | **El tamaño de gota es de 15-30 micras** |

Sin mantenimiento, confiable y duradero, continúa sirviendo, en interiores o exteriores, desinfectando y desinfectando, mitigando olores, controlando moho y hongos, ayudando en la restauración de daños por inundaciones e incendios, controlando mosquitos, moscas y otros insectos y muchas otras aplicaciones.

****