**Nebulizador eléctrico Hudson**

|  |  |
| --- | --- |
| **Para usar en** | **Comercial y residencial: interiores y exteriores** |
| **Tipo de pulverizador** | **fogger** |
| **Tamaño del tanque (gal.)** | **2.0 galones** |
| **Material / Construcción** | **Tanque de poliuretano resistente** |
| **Tamaño de gota** | **El tamaño de gota es de 5-50 micras** |

Nebulizador eléctrico diseñado para emitir una niebla ultrafina, eficaz para el uso en control urbano y/o jardinería.Ideal para utilizar en el control de plagas por medio de ULV (Ultra Bajo Volúmen). Equipo compacto, ligero y fácil de transportar.

El depósito con capacidad de 2 gal. está fabricado en polietileno resistente a la corrosión y con un doble aislamiento que cumple las normas internacionales.Válvula de regulación de descarga; permite un control continuo y preciso del flujo de pulverización.

La micronización del producto es perfecta y puede ser controlada por medio de una válvula de regulación. Para ponerla a funcionar, solo tiene que añadir el líquido en el depósito y ya esta listo para trabajar.

