**Nebulizador Longray super duty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Para usar en** | **Comercial y residencial: interiores y exteriores** |
| **Tipo de pulverizador** | **fogger** |
| **Tamaño del tanque (gal.)** | **1.6 galones** |
| **Material / Construcción** | **Tanque de poliuretano resistente** |
| **Longitud de la manguera (pulg.)** | **12 pulg.** |
| **Tamaño de gota** | **El tamaño de gota es de 5-50 micras** |

Motor de alta resistencia. Con un motor clasificado en más de 5 veces las horas del motor Carryall estándar y una protección superior del motor, el motor Carryall Super-Duty está diseñado para un funcionamiento prolongado y confiable. Caudal ajustable. Una válvula reguladora de precisión montada en la boquilla le permite controlar su tasa de flujo (0.0-6.3 gal / hr). El nebulizador ULV Super-Duty de Longray Carryall viene con características convenientes, que incluyen: Una manguera flexible de servicio pesado de 12 pulgadas para que pueda cambiar la dirección de pulverización. Una correa de tela de largo ajustable para que pueda trabajar con mayor comodidad. El tanque tiene capacidad para 1,6 galones de solución para que pierda menos tiempo en rellenar. La boquilla de vórtice de la unidad está diseñada para ser resistente a obstrucciones. El tanque de solución está hecho de poliuretano resistente a los químicos. El motor está protegido por una válvula unidireccional y un filtro de aire.

****